The example controls a WS2812 digital LED strip using a rotary encoder. Colors can be set on the web page. The rotary encoder's button turns on the LED, allows for color selection, and after two seconds of inactivity, it switches to an off function.

A példa Rotary encoder segítségével vezérel egy WS2812 digitális ledszalagot. A weblapon lehet beállítani a használni kívánt színeket. A tekerő gombja bekapcsolja a ledet, színt lehet vele választani, két másodperc tétlenség után kikapcsoló funkcióra vált.